# Maßnahmen: Warn-, Gebots- und Verbotszeichen und Gefahrensymbole verwenden

Zuordnung zu den FFU-Ketten in der FMEA-Tabelle

Nr. 14: Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“

Nr. 15: Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“

Nr. 16: Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“

Nr. 17: Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“

Nr. 34: Gebotszeichen „Gehörschutz benutzen“

Nr. 39: Warnzeichen „Warnung vor herabfallenden Gegenständen“

Warnzeichen „Warnung vor Hindernissen am Boden“

Nr. 43: Verbotszeichen „Benutzen von Handschuhen verboten“

Verbotszeichen „Hineinfassen verboten“

Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“

Warnzeichen „Warnung vor automatischen Anlauf“

Warnzeichen „Warnung vor Handverletzungen“

Nr. 51: Warnzeichen „Warnung vor herabfallenden Gegenständen“

Nr. 58: Gefahrensymbol „Umweltgefährlich“

Warnzeichen „Warnung vor feuergefährlichen Stoffen“

Nr. 59: Gefahrensymbol „Umweltgefährlich“

Warnzeichen „Warnung vor feuergefährlichen Stoffen“

Nr. 61: Gefahrensymbol „Umweltgefährlich“

Warnzeichen „Warnung vor feuergefährlichen Stoffen“

## Zusätzliche, sinnvolle Verbotszeichen:

* Verbotszeichen: „Sitzen verboten“
* Verbotszeichen: „Aufsteigen verboten“
* Verbotszeichen: „Betreten der Fläche verboten“

## Zusammenfassung:

Warnzeichen:

* Warnung vor elektrischer Spannung
* Warnung vor herabfallenden Gegenständen
* Warnung vor Hindernissen am Boden
* Warnung vor automatischen Anlauf
* Warnung vor Handverletzungen
* Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Gebotszeichen:

* Gehörschutz benutzen

Verbotszeichen:

* Benutzen von Handschuhen verboten
* Hineinfassen verboten
* Zutritt für Unbefugte verboten
* (Sitzen verboten)
* (Aufsteigen verboten)
* (Betreten der Fläche verboten)

Gefahrensymbol:

* Umweltgefährlich