Bandfördere (Schüttgut-Transport)

Antriebstrommel (Kraftübertragung aufs Band)

Welle (Übertragung der Kraft von Kettenrad zur Trommel)

Welle

Kettenrad Abtrieb (Aufnahme der Antriebskraft)

Distanzhülse

O-Ring (Dichtung)

Sicherungsring

Sechskantmutter mit Klemmteil (Fixierung Lager und Kettenrad)

Innenrohr

Seitenwände

Trommel (Übertragung der Bewungsrichtung auf das Förderband)

Spannsatz (Reibschlüssige Verbindung zur Welle)

Lagergehäuse A (Lagerung der Welle)

Rillenkugellager (Lagerung der Welle)

Stopfen

Schmiernippel (Schmierung)

Gehäuse

Deckel ohne Durchgansloch

Innensechskantschrauben (Fixierung des Deckels)

Radialwellendichtring (Dichtung)

O-Ring (Dichtung)

Lagergehäuse B (Lagerung der Welle)

Rillenkugellager (Lagerung der Welle)

Stopfen

Schmiernippel (Schmierung)

Gehäuse

Deckel ohne Durchgansloch (Fixierung des Lagers)

Innensechskantschrauben (Fixierung des Deckels)

Radialwellendichtring (Dichtung)

O-Ring (Dichtung)

Lagerbock (Fixierung der Lager)

Innensechskantschrauben

Betonanker (Verbindung zur Anschlussstelle)

Lagerbock

Schelle

Untertrommel (Umlenkung des Bandes)

wie Antriebstrommel aber ohne Kettenrad Abtrieb

Band

Förderband

Gleitbahn (Stützen des Obertrums)

Tragrolle (Stützen des Untertrums)

Antrieb (Drehen der Antriebstrommel)

Dreifachrollenkette (Übertragen der Antriebskraft)

Getriebemotor (Generierung der Antriebskraft)

Kettenrad Antrieb (Übertragung der Kraft von Motor zur Kette)